생태독성 분석 용역 과업지시서

목  적

본 과업지시서는 관내 공공하수처리시설 중 폐수배출시설에서 배출되는 폐수가 유입되는 500 ㎥/일 이상의 시설을 대상으로 관련 법규 준수를 위한 생태독성 측정실시를 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 과업지시서는 사천시 관내 공공하수처리시설의 생태독성 측정대행 용역에 적용한다.

가. 대상시설

- 삼천포공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 환경길 55

- 사천공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193

- 용현공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 용현면 종포길 132

- 곤양공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 곤양면 석문길 40

- 서포공공하수처리시설 : 경상남도 사천시 서포면 대포2길 107

나. 용역기간: 2026년 1월부터 ~ 2026년 12월 31일

다. 측정주기 및 측정횟수

측정항목	구분	측정지점	측정개소	측정주기	비고
생태독성	삼천포공공하수처리시설	유입수	1	1회/월	총 연 120회
		방류수	1
	사천공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1
	용현공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1
	곤양공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1
	서포공공하수처리시설	유입수	1
		방류수	1

3. 자격조건

가. 생태독성 시험을 실시할 수 있는 기관은 「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률

시행규칙」 관련 수질분야 측정대행업에 등록된 기관이어야 한다. (계약 시 측정대행

업 등록 서류 제출) 단, 측정대행업 등록이 해지 된 경우 본 계약은 자동 해지된다.

나. 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지

(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등

록·신고 등 서류에 기재된 사업장소재지)를 경상남도 내에 둔 업체

4. 용역수행 준수사항

가. 계약자는 본 용역이행과 관련하여 관련 법규에 적법하게 수행하여야 하며, 관련 법

규 위반 및 본 과업지시서 불이행으로 발생하는 모든 민·형사상 책임은 계약자에게

있다.

나. 측정결과는 각 처리시설별 성적서를 작성하여 측정일로부터 10일 이내에 제출하는

것을 원칙으로 하며 부득이하게 검사 결과 및 성적서가 기간 내에 발행될 수 없         을 때는 미리 사실을 고지한 후 공단과 협의할 수 있다.

다. 생태독성 측정항목에 대한 시료채취, 시험방법 등은 최근 환경부 고시 수질오염공

정시험기준에 준하여 시험함을 원칙으로 한다.

라. 용역 이행시 시료의 채수, 운반 및 보관은 업체에서 시행, 책임지며 시료 채수 시

담당자 등 공단 직원 입회하에 채수함을 원칙으로 한다.

마. 계약자는 용역수행 이전에 감독관에게 채수 일정, 측정사항 등을 사전 협의 후 용역        에 임해야 한다.

바. 시험 횟수는 각 처리장 별로 유입수, 방류수를 매월 1회 이상, 그 달 중 채수 및         분석 완료하는 것을 원칙으로 한다.

5. 안전관리

본 용역수행 시 계약자는 산업안전보건법 등 안전 관련 법규를 준수하여야 하며, 법규의 위반 등으로 발주자에게 불이익(과태료 부과, 행정처분 등) 발생 시 책임은 계약자에게 있다. 타 시설물에 대한 피해 발생 시 즉시 계약자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

6. 측정관리 및 비용

본 용역수행 중의 계약 단가는 제반 비용 및 부가세, 기타 등등 모든 금액을 포함하며, 측정 장비에 대한 관리책임은 계약자에게 있다.

7. 기타 준수사항

본 과업과 관련 된 결과물은 본 계약수행 이외의 다른 목적으로 사용하거나 제3자에게 절대 반출하지 않는다.

본 과업 수행 시 내용해석에 문제가 발생하는 경우 우리 공단의 해석에 따른다.