시민의 행복과 지역발전을 선도하는 공기업

사천시 환경기초시설

탈수슬러지 위탁처리 용역

2022. 11.

사천시 환경기초시설 탈수슬러지 위탁처리 용역

일반시방서

1. 용역명 : 사천시 환경기초시설 탈수슬러지 위탁처리 용역

2. 목  적

본 시방서는 사천시 환경기초시설에서 발생되는 사업장폐기물(하수처리오니)을 안정적으로 처리하기 위하여 폐기물관리법에서 규정하는 적법한 업체에 위탁하여 처리하게 하는데 그 목적이 있다.

3. 과업수행업체 자격요건

가. 폐기물관리법 제25조의 규정에 의거 폐기물 중간(최종 또는 종합)재활용업(하수처리오니) 허가를 받은 업체

나. 폐기물관리법 제46조(폐기물처리신고)에 의한 하수처리오니를 재활용하는 업체

다. 위 가, 나항에 의한 자격업체가 사업장폐기물을 스스로 수집․운반하지 않는 경우에는 폐기물관리법 제25조 규정에 의한 폐기물수집․운반업(사업장폐기물)허가를 받은 업체와 분담이행 방식으로 공동도급이 가능함.

라. 과업수행업체 중(운반 및 처리업체) 하수처리오니가 영업(처리)대상 폐기물로서 적정하여야 하며, 폐기물관리법, 비료관리법 등 관계법령에 위반되지 않아야 함.

4. 용역기간 : 2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31. (총365일)

5. 슬러지의 처리

가. 폐기물관리법 제13조의 규정에 적정하게 수집․운반․보관․처리하여야 하며, 슬러지 수집․운반 및 처리와 관련하여 생긴 모든 사고에 대하여는 수탁자가 민․형사상의 책임을 진다.

나. 슬러지 운반․처리가 지연되는 경우가 없도록 항상 수집․운반차량을 대기시켜야 한다.

다. 수탁자는 위탁자로부터 슬러지 처리(반출) 의뢰 시 즉시 반출하여야 하며, 천재지변 등 부득이한 사유가 있을 경우에는 그러하지 아니한다.

라. 위탁자는 슬러지의 성상을 수시 확인하여 적법처리(함수율제한이 있는 경우 등)에 지장이 없도록 사전에 조치하여야 한다.

마. 폐기물적법처리시스템(http://www.allbaro.or.kr)에 등록되어 있는 업체로서 전자인계서로 처리할 수 있어야 한다.

6. 작업조건 및 계량

가. 폐기물은 계절별 등 기타여건에 따라 발생량이 변동함으로 계약상대자는 모든 조건을 감안하여 처리할 수 있는 능력을 갖추고 처리하여야 한다.

나. 계약대상자는 사천시 환경기초시설 내 슬러지가 적체되어 긴급 반출 요청 시 즉시 운반 및 처리하여야 한다.

다. 슬러지의 반출은 저장호퍼에서 차량 적재함으로 직접 반출하며, 통산 1회 반출량은 24톤 내외로 한다.

7. 용역대가의 청구

가. 처리용역 대가는 매 익월 10일까지 수탁자의 청구에 의해 지급한다.

나. 용역대가(청구금액)는 계약 톤당 단가에 청구기간 내 총 처리량을 곱한 금액(부가세포함)을 청구한다.

8. 계약의 해지

가. 과업 기간 중 계약을 위반하여 시정요구를 받은 경우 그로부터 30일 이내에 시정 사항을 이행하여야 하며 이행치 않을시 계약을 해지할 수 있다.

나. 계약상대자의 귀책사유로 인해 계약해지를 당한 경우 이의를 제기할 수 없다.

다. "나" 항의 귀책사유는 다음 각 호와 같다.

① 슬러지 운반 또는 처리 시 관련법 위반으로 영업정지 등 정상적인 처리가 이루어지지 않는다고 판단될 경우

② 과업기간 중 정당한 사유 없이 슬러지 처리를 지연하여 처리장 운영에 지장을  주었을 경우

③ 부정한 방법으로 계량하였을 경우

④ “가”항에 의한 시정요구를 이행하지 않은 경우

9. 기타

가. 계약상대자는 폐기물관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 등 제반 관련규정에 적법하게 폐기물을 처리하여야 하며, 미준수로 인하여 발생되는 민․형사상의 모든 책임을 져야 한다.

나. 본 과업 내용에 규정되지 아니한 사항이나 과업 수행 시 문제점이 발생하였을 경우에는 발주처와 사전에 협의하여 수행하고 이에 소요되는 경비는 수탁자가 부담한다.

다. 사천공공하수처리시설의 운영여건에 따라 처리대상 슬러지양의 변동이 있을 수 있음을 고려할 것,

라. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 일반용역계약일반조건 및 특수조건에 따른다.

사천시 환경기초시설 탈수슬러지 위탁처리 용역 특별시방서

1. 적용범위

본 시방서는 사천시 환경기초시설 탈수슬러지 위탁처리 용역에 적용한다.

2. 폐기물 배출 현황

가. 하수처리 오니 (유기성 오니)

나. 예상 폐기물량

구 분	폐기물량(톤)	비 고
삼천포공공하수처리시설	200
사천공공하수처리시설	1,383
사천시 가축분뇨공공처리시설	0
합 계	1,583

다. 폐기물 배출 위치

① 삼천포공공하수처리시설 : 경남 사천시 환경길 55번지

② 사천공공하수처리시설 : 경남 사천시 사남면 공단2로 193

3. 처리개요

가. 수집 ․ 운반 ․ 처리

나. 위탁처리 기간 : 2022. 01. 01. ∼ 2022. 12. 31. (총365일)

다. 처리방법

① 환경기초시설 탈수설비 운전상황에 따라 폐기물차량 적재시간이 변동될 수 있다.

② 천재지변으로 판단되는 것을 제외하고 수탁자는 우리 공단의 여건에 맞추어 적기에 탈수 슬러지를 처리하여야 한다.

4. 준수사항

가. 사천시 하수슬러지처리시설 및 사천시 자원회수센터의 정기보수 및 처리용량 초과 시 처리키 위한 것으로 1일 최대 40톤 이상의 슬러지를 연속 처리하여야 한다. 단 과업기간에 처리가 가능한 계획서 제출 시 발주처와 협의되면 일요일 및 공휴일에는 반출을 하지 아니할 수 있다.

나. 반출 하수슬러지의 물량산출은 사천시시설관리공단과 계약상대자의 쌍방 확인으로 한다.

다. 위탁처리업자는 폐기물관리법 위반이나 환경오염, 민원야기 또는 문제점 발생으로 인한 폐기물 위탁처리를 제대로 이행치 못할 경우 이로 인한 사천시시설관리공단의 일방적 계약 해지에 대하여 이의를 제기할 수 없다.